<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-15.24" y1="0" x2="-0.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.02" y1="0" x2="-0.02" y2="11.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.02" y1="11.4" x2="-15.24" y2="11.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-15.24" y1="11.4" x2="-15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
